**Техническое задание**

Арт. 10775

**Наименование объекта закупки**

Унитаз-компакт "Нептун" с универсальным выпуском, с увеличенной высотой, белый

**Цель закупки**

Оборудование туалетов, для людей с ограничениями опорно-двигательного аппарата

**Общие требования**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой санитарно-техническое приспособление, снабжённое системой ручного смыва, предназначенное для удаления продуктов дефекации и мочеиспускания, устанавливаемое в туалетах для людей, передвигающихся на инвалидных колясках, страдающих от боли в суставах и нарушений опорно-двигательного аппарата. С целью уменьшить нагрузку на суставы сидящего человека, и не создавать проблем с посадкой людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, изделие изготавливается с увеличенной высотой в отличии от обычного унитаза. Система двойного слива (полный и экономный) обеспечивает возможность экономии расхода воды.  |
| Требования к конструкции изделия | С целью придания эстетичного внешнего вида, экологичности, обеспечения простоты ухода и обслуживания, а также долговечности и устойчивости к внешним воздействиям и, в частности, к влаге, изделия выполняются из керамики белого цвета. Чаша унитаза. Для обеспечения гигиеничности и облегчения при очистке и уходе, конструкция чаши должна быть воронкообразной. С целью уменьшить риск засорения и закупоривания внутренних элементов смыва, смыв должен быть щелевого типа. Отвод воды осуществляется через патрубок, расположенный в задней части унитаза. С целью обеспечения возможности соединения унитаза с канализационной системой, изделие должно быть оборудовано отверстием, предусматривающим горизонтальное направление выпуска. Диаметр выпуска должен быть не менее 100мм. Сливной бачок. С целю обеспечения подвода воды в сливном бачке с левой и правой стороны должно быть расположено по одному отверстию. Конструктивно отверстия должны располагаться в верхней части бачка. С целю повышения эстетичности, свободное отверстие должно быть скрыто декоративной заглушкой с хромированным покрытием. С целю возможности снижения расхода воды сливной бачок должен быть укомплектован системой двойного слива: полный (6 литров) и экономичный (3 литра). С целью упростить конструкцию, обеспечить ее долговечность и небольшую себестоимость, внутренний механизм смыва должен быть выполнен из пластика, уплотнительные кольца-из резины. Для обеспечения слива, крышка сливного бачка должна быть оборудована двухпозиционной кнопкой с хромированным покрытием. Стандартное сиденье для унитаза, идущее в комплекте, с целью придания эстетичного внешнего вида, обеспечения небольшой массы и лёгкого удаления загрязнений должно быть выполнено из белого полипропилена. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения удобного использования людьми, передвигающимися на инвалидных колясках, страдающих от боли в суставах и нарушений опорно-двигательного аппарата, оптимальные габариты изделия должны составлять не менее (ВxШxГ): 865x380x670 мм. Габариты чаши унитаза должны составлять не менее (ВxШxГ): 480x360x670 мм. С целью обеспечить оптимальный размер смывного бачка, вмещающего объем воды, достаточный для смыва, размер должен составлять не менее (ВxШxГ): 385x380x160 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.  |

**Комплектация**

Чаша унитаза – 1шт

Сливной бачок – 1шт

Сливной/наливной механизм с кнопкой – 1шт

Крышка бачка – 1шт

Сидение с крышкой – 1шт

Арматура для крепления- 1шт

Паспорт на изделие – 1шт

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

**Особые условия**

---