**Техническое задание**

Арт. 10769

**Наименование объекта закупки**

# Крючок-держатель для костылей, трости, одежды, М2, силумин

# Цель закупки

# Для установки в гардеробных, спортивных раздевалках, санузлах доступных для МГН (согласно Требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений и СП 59.13330.2020).

# Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Крючок-держатель предназначен для установки в гардеробных, спортивных раздевалках, санузлах доступных для МГН, служит для размещения на нем личных вещей: костылей, трости, одежды, полотенец, и пр., Ввиду того, что изделие рассчитано на установку в помещениях с повышенной влажностью, оно выполнено из силумина, благодаря чему имеет устойчивость к коррозии. Поверхность хромированная. Изделие является травмобезопасным, выполнено без острых окончаний и углов. Крючки держатели для одежды, костылей и других принадлежностей доступные для маломобильных групп населения (МГН) размещаются не выше 1.3 м.  Монтаж изделия осуществляется на дюбель-гвозди. Для придания изделию эстетичного внешнего вида, монтажные отверстия закрываются пластиковыми вставками. |
| Требования к конструкции изделия | Изделие должно представлять собой корпус овальной формы с двойным крючком и вставками. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус должен быть изготовлен промышленным способом из силумина. В корпус посредством винтового соединения должен быть вмонтирован двойной крючок, в виде дуги, радиусом скругления не менее 35 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик крючок должен быть изготовлен промышленным способом из силумина. В целях обеспечения удобства монтажа, в корпусе промышленным способом должны быть выполнены отверстия в количестве не менее 2 шт. В целях обеспечения эстетичного внешнего вида, монтажные отверстия должны закрываться пластиковыми вставками, выполненными в дугообразной форме из пластика серебристого оттенка. В целях обеспечения возможности установки пластиковых вставок, на местах расположений отверстий должны быть выполненные промышленным способом углубления дугообразной формы.  Изделие не должно иметь острых окончаний и углов. |
| Требования к геометрическим размерам | Ввиду возможной установки в местах с ограниченным пространством, габаритные размеры изделия не должны превышать (ВхШхГ): 70х69х40 мм |
| Требования к монтажу | В целях обеспечения плотного прилегания к поверхности монтажа, а также выдерживания веса размещаемой на крючке одежды или полотенец, монтаж должен происходить на вертикальную поверхность посредством дюбель-гвоздей. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | Не установлены. |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Крючок-держатель – 1 шт.

Пластиковая вставка – 2 шт.

Дюбель – 2 шт.

Саморез – 2 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

**Особые условия**

---