**Техническое задание**

Арт. 10087-36

**Наименование объекта закупки**

# Трафарет для установки индикаторов по средством сверления

**Цель закупки**

Трафарет предназначен для обеспечения просверливания отверстий на предусмотренном участке в соответствии с необходимой разметкой, для крепления тактильных полос, с целью обозначения зоны получения услуг.

**Описание объекта закупки**

 Изделие представляет из себя шаблон для установки индикаторов методом сверления.

**Общие требования**

Трафарет должен быть изготовлен из легкого высокопрочного композитного материала, обеспечивающего небольшой вес и жесткость.

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к конструкции изделия  | - С целью обеспечения жесткости и лёгкости, а также изготовления пазов правильных размеров для укладки индикаторов, изделие должно изготавливаться промышленным способом из лёгкого высокопрочного композитного алюминия, толщиной не менее 3мм.- Изделие должно иметь отверстия для разметки под сверление. Не менее 108 шт.- Отверстия располагаются линейно |
| Требования к геометрическим параметрам | - С целью обеспечения небольших габаритов, размеры изделия не должны быть не менее848х548мм и не более 850х550мм. Допустимые отклонения 2мм.- Для обеспечения правильного монтажа тактильных индикаторов и в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, расстояние между центрами отверстий под установку тактильных индикаторов должно быть не менее 65мм и 95мм.- Диаметр отверстий для сверления не должна быть меньше 7мм и больше 8мм. Допустимые отклонения 0,5мм |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.  |

**Требования к результатам**

Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет