**Техническое задание**

Арт. 10522-2

**Наименование объекта закупки**

# Окончание отбойника для защиты углов

**Общие требования**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой пластиковый уголок |
| Цель закупки | Изделие предназначено для защиты углов  используются в помещениях с большим скоплением людей, а именно в медицинских учреждениях, торгово-развлекательных комплексах, офисных центрах, учебных заведениях, детских садах, гостиницах, производственных помещениях. |
| Требования к конструкции изделия | Для обеспечения совместимости с отбойником, изделие должно быть выполнено в виде уголка 90гр  Для обеспечения жесткости конструкции, изделие должно иметь рёбра жесткости с толщиной стенки не менее 2,8мм, они же должны выполнять функцию крепёжных элементов для соединения с отбойником.  В виду особенностей конструкции отбойника, рёбра жесткости окончания отбойника должны иметь скос в нижней части под углом 65 градусов.  Ввиду особенностей конструкции изделие должно иметь два трапециивидных выступа в нижней части, размерами 21х12мм и 21х17мм, с толщиной стенки 3,2мм, под выступами должен располагаться паз, размером 31х8мм |
| Требования к геометрическим размерам | Ввиду конструкции отбойника, габариты изделия не должны превышать 76х76х34мм |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Требования к результатам**

Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет